# storm-window

モード
  ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-pmap-c)# storm-window <100-60000>`

`(config-pmap-c)# no storm-window`

## コマンド説明

対象トラフィッククラスにおいてQoSストームプロテクション機能を使用する場合の受信レートサンプリング間隔を設定する。
no形式で実行した場合はサンプリング間隔の設定を削除する。
本コマンドには初期値が存在しないため、QoSストームプロテクション機能を使用するときは必ず本コマンドを明示的に設定する必要がある。

## パラメーター

`<100-60000>`
  受信レートのサンプリング間隔。単位はミリ秒

## コマンドツリー

## 関連コマンド