# atmf authorize

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# atmf authorize {NODENAME [area NAME]|all-pending}`

`# no atmf authorize NODENAME [area NAME]`

## コマンド説明

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）において、指定したAMFノードを認証する。
no形式で実行した場合は指定したAMFノードの認証を解除または拒否する。
本コマンドはマスターとコントローラー（AMFセキュアモードではマスター兼任が必須）でのみ有効。
認証済みノードはshow atmf authorization currentコマンドで、認証を要求しているノードはshow atmf authorization pendingコマンドで確認可能。

## パラメーター

`NODENAME`
  AMFノード名
`area NAME`
  AMFエリア名。コントローラーからローカルマスターを認証するときにローカルマスターの所属エリア名を指定する
`all-pending`
  現在認証を要求しているすべてのノード（show atmf authorization pendingで確認可能）を認証するときに指定する

## 使用例

AMFノードFSW234を認証する。

    SBx81a# atmf authorize FSW234

AMFノードFSW234の認証を解除または拒否する。

    SBx81a# no atmf authorize FSW234

認証要求中の全ノードを認証する。

    SBx81a# atmf authorize all-pending

## 関連コマンド