# key

モード
  STOAT送信先モード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-stoat-dest)# key [8] PASSWORD`

`(config-stoat-dest)# no key`

## コマンド説明

STOATソースにおいて、対象のSTOATコレクター（STOAT送信先）に接続するための認証キーを指定する。
no形式で実行した場合は認証キーの設定を削除する。

## パラメーター

`8`
  後続のPASSWORDがすでに暗号化された文字列であることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、CLIからPASSWORDを手入力するときには使用しないこと
`PASSWORD`
  認証キー。STOATコレクター側に設定（stoat collector key）されている認証キーのいずれかを指定する

## 使用例

STOATコレクター10.0.0.1に接続するときに使用する認証キーを指定する。

    awplus(config)# stoat destination 10.0.0.1
    awplus(config-stoat-dest)# key h1MeToo!

## 注意・補足事項

デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド