# auth timeout supp-timeout

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# auth timeout supp-timeout <1-65535>`

`(config-if)# no auth timeout supp-timeout`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおいて802.1X認証を行う際に、アカウント情報（ユーザー名、パスワード）入力後の通信シーケンスにおけるSupplicantからの応答待ち時間を設定する。
この時間内にSupplicantから応答がない場合、dot1x max-reqコマンドで指定した回数の再送を試みる。最終的に応答が得られない場合は該当Supplicant情報がスイッチから削除する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-65535>`
  Supplicantからの応答待ち時間（秒）。初期値は30秒

## 注意・補足事項

本コマンドは、あらかじめ対象スイッチポートで802.1X認証機能が設定されている場合に有効となる（dot1x port-controlコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド