# atmf-arealink remote-area

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# atmf-arealink remote-area NAME vlan <2-4094>`

`(config-if)# no atmf-arealink`

## コマンド説明

対象Ethernetポート（ethX）をAMFエリアリンクとして設定する。
no形式で実行した場合は、AMFエリアリンクを解除する。

## パラメーター

`NAME`
  AMFエリア名。最大15文字。大文字小文字を区別する。対向の機器の所属するエリア名を入力する。
`vlan <2-4094>`
  AMFエリアリンクのVLAN ID。対向の機器のポートと同じVLAN IDを設定する。　ここで指定するVLAN IDは、コントローラー機能が内部的に使用するマネージメントVLANのIDとなる。vlan databaseコマンドで作成したVLAN IDは指定できない。vlan databaseコマンドで設定を行っていないVLAN IDを指定すること。

## 使用例

エリア名「area1」と接続するために、eth1にAMFエリアリンクを設定する。

    SBx81(config)# interface eth1
    SBx81(config-if)# atmf-arealink remote-area area1 vlan 2000

eth1のAMFエリアリンクを解除する。

    SBx81(config)# interface eth1
    SBx81(config-if)# no atmf-arealink

## 注意・補足事項

本コマンドは、ルーター製品のEthernetポート（ethX）でのみ有効。対象機種については、解説編を参照。
各ルーター製品における本コマンドの使用条件は次のとおり。詳細は解説編を参照。

- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702e GEN2-R 全バージョン および AT-TQ6702 GEN2-Rバージョン5.5.4-0.1以降
  AMFセキュアモードの有効・無効に関わらず本コマンドを使用可能。
- AT-TQ6702 GEN2-R（TQR）バージョン5.5.3-2.x以前およびその他のルーター製品
  AMFセキュアモード（atmf secure-modeコマンド）の有効時のみ使用可能。
  セキュアモードが無効なときは実行できない。

1つのエリアリンクに接続できるAMFノードは1台だけ。HUBなどを介して1つのエリアリンクに複数のAMFノードを接続することはできない。
ここで指定するVLAN IDは、コントローラー機能が内部的に使用するマネージメントVLANのIDとなる。
vlan databaseコマンドで作成したVLAN IDは指定できない。vlan databaseコマンドで設定を行っていないVLAN IDを指定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド