# ip rip receive version

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip rip receive version {1 & 2}`

`(config-if)# no ip rip receive version`

## コマンド説明

該当インターフェースで受信するRIPパケットのバージョンを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
本コマンドによる設定は、versionコマンドによる全体設定よりも優先される。

## パラメーター

`1 & 2`
  RIPパケットのバージョン（スペース区切りで複数指定が可能）。初期値は2

## 使用例

vlan10インターフェースでバージョン1、2両方のRIPパケットを受信するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ip rip receive version 1 2

vlan10インターフェースでバージョン1のRIPパケットだけを受信するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ip rip receive version 1

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド