# spanning-tree autoedge

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] spanning-tree autoedge`

## コマンド説明

（RSTP/MSTP）対象スイッチポートにおいて、エッジポート（他のブリッジが存在しない末端のLANに接続されているポート）の自動判定を有効にする。エッジポートでは、フォワーディング状態への高速遷移が有効となる。
no形式で実行した場合は自動判定を無効にする。
初期設定は無効。
自動判定が有効なスイッチポートは、リンクアップ/ポート有効化/RSTP・MSTPモードへの移行後最初の3秒間BPDUを受信しなかった場合にエッジポートとなり、フォワーディング状態に遷移する。

## 使用例

ポート1.0.8でエッジポートの自動判定を有効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.8
    awplus(config-if)# spanning-tree autoedge

## 注意・補足事項

MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド