# auth auth-fail vlan

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# auth auth-fail vlan <1-4094>`

`(config-if)# no auth auth-fail vlan`

## コマンド説明

対象VLANインターフェースでAuth-fail VLAN（認証に失敗したSupplicantに割り当てるVLAN）を有効に設定する。
no形式で実行した場合は、初期値の無効に設定する。

## パラメーター

`vlan <1-4094>`
  Auth-fail VLANに設定するVLANのVLAN ID

## 注意・補足事項

Auth-fail VLANはタグなしポートでのみ使用可能。タグ付きポートでは使用できない。
Auth-fail VLANを、ホストモード（auth host-modeコマンド）がMulti-Supplicantモードのポートで使用する場合は、マルチプルダイナミックVLANを使用する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド