# distance

モード
  RIPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# distance <1-255>`

`(config-router)# no distance`

## コマンド説明

RIP経路の管理距離（経路選択時の優先度）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値の120に戻る。

## パラメーター

`<1-255>`
  管理距離（経路選択時の優先度）。値が小さいほど優先度が高い。RIP経路の初期値は120

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
管理距離255を持つ経路は「信頼できない経路」と見なされ、FIB（IP転送表）に登録されない（IPパケットの転送には使われない）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド