# ip igmp snooping routermode address

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip igmp snooping routermode address A.B.C.D`

## コマンド説明

IGMP Snoopingにおいて、ルーターポート登録対象の制御用マルチキャストグループアドレスを追加する。
no形式で実行した場合は、ルーターポート登録対象の制御用マルチキャストグループアドレスを削除する。
本コマンドは、ip igmp snooping routermodeコマンドでipを指定したあとでないと使用できない。

## パラメーター

`address A.B.C.D`
  制御用マルチキャストグループアドレス。224.0.0.1～224.0.0.255の範囲から選択する。IGMP Snooping有効時、ここで指定したアドレス宛てのパケットを受信したスイッチポートはルーターポートとなり、同ポートにはすべてのマルチキャストパケットが出力される

## 注意・補足事項

224.0.0.1を制御する設定を入れても、IGMP QueryとIGMP Group Specific Queryは本コマンドによって制御することができない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド