# ip igmp snooping querier

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip igmp snooping querier`

## コマンド説明

対象VLANインターフェースにおいて、マルチキャストルーターなしでIGMP Snoopingを使用するためのIGMP Querier機能を有効にする。
no形式で実行した場合はIGMP Querier機能を無効にする。
初期設定は無効。
他の装置からのIGMP Queryを検出したときは、Querierとしての動作を自動的に停止する。
他の装置からのIGMP QueryをOther Querier Present Interval（255秒）の期間受信できなかった場合は、Querierとしての動作を自動的に再開する。

## 注意・補足事項

IGMP Querier機能の使用中にIPアドレスを変更するときは、いったん本機能を無効にし、IPアドレスの変更後、再度本機能を有効にすること。本機能を有効にしたままIPアドレスを変更すると、変更後正しいIPアドレスでQueryを送信しなくなるため注意。
Group-Specific Membership Queryは、該当グループのメンバーが存在するポートにだけ送信する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド