# acl-group ip port

モード
  グローバルコンフィグモード --> ポートグループモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / アクセスリスト

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] acl-group ip port NAME`

## コマンド説明

ハードウェアアクセスリストのTCP/UDPポート条件を定義するポートグループを新規作成または変更するためのポートグループモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したポートグループを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
具体的なポート番号の条件はacl-group ip port(entry)コマンドで指定する。条件指定のないポートグループはすべてのポートにマッチする。

## パラメーター

`NAME`
  ポートグループ名

## 使用例

ポートグループpg1を作成する。

    awplus(config)# acl-group ip port pg1
    awplus(config-ip-port-group)#

## コマンドツリー

## 関連コマンド