# channel-group

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# channel-group <1-248> mode {active|passive}`

`(config-if)# no channel-group`

## コマンド説明

対象スイッチポートを指定したLACPチャンネルグループ（自動設定のトランクグループ）に所属させる。また、対象ポートのLACP動作モードも指定する。
no形式で実行した場合は対象ポートをLACPチャンネルグループから脱退させる。また、このときグローバルコンフィグモードに移動する。
同じLACPチャンネルグループに所属するポートには、同一のポート鍵が割り当てられる。

## パラメーター

`<1-248>`
  LACPチャンネルグループ番号
`mode {active|passive}`
  LACP動作モード。以下から選択する
  `active`
    LACPパケットを自発的に送信する
  `passive`
    対向ポートからLACPパケットを受信したときだけLACPパケットを送信する

## 使用例

ポート1.0.1～1.0.4でLACPチャンネルグループ1を構成する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.4
    awplus(config-if)# channel-group 1 mode active

ポート1.0.4をLACPチャンネルグループから取り除く。

    awplus(config)# interface port1.0.4
    awplus(config-if)# no channel-group

## 注意・補足事項

サポートするチャンネルグループ（LACPおよびスタティック）の合計数については、リリースノートのサポートリミット一覧をご参照ください。
LACPチャンネルグループは、通常のスイッチポートとほぼ同様に扱うことができる。したがって、スイッチポートを対象とする各種コマンドは、LACPチャンネルグループに対してもほぼ同じように使える。各種コマンドでLACPチャンネルグループを指定するときは、「poX」（Xは本コマンドで指定したLACPチャンネルグループ番号）という形式の名前を使う。
LACPチャンネルグループの設定を行うときは、あらかじめすべての所属ポートを、同一VLAN所属、かつ、同一タグ設定（accessかtrunk）にしておく必要がある。
対向機器でMarkerプロトコル（分散の再送処理を制御するプロトコル）のGenerator/receiverが有効になっていると、LACPのネゴシエーションに失敗する場合がある。その場合は対向機器において、MarkerプロトコルのGenerator/receiverを無効化すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド