# atmf provision node

モード
  特権EXECモード --> AMF事前設定EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# atmf provision node NODENAME [device MODEL]`

`# no atmf provision node NODENAME`

## コマンド説明

指定した名前のAMFノードの事前設定を行うためのAMF事前設定EXECモードに移動する。
no形式で実行した場合は、指定した名前のAMFノード用の事前設定データをすべて削除する。この場合は特権EXECモードのまま移動しない。
本コマンドは、ゼロタッチインストレーションのため、新規AMFノードの事前設定を行うとき最初に使用するコマンド。
本コマンドでAMF事前設定EXECモードに移動した後は、同モードの各種コマンドを利用して、該当ノード用の事前設定データ領域の作成や編集を行う。
その後、新規ノードを接続する既存ノードのAMF接続ポートに対して、インターフェースモードのatmf provisionコマンドでノード名を関連付けることで、該当ポートに新規ノードを接続したとき、ゼロタッチインストレーションによる新規ノードの自動セットアップが行われるようになる。
ゼロタッチインストレーションの詳細は解説編を参照。
本コマンドはマスターでのみ有効。

## パラメーター

`NODENAME`
  事前設定するAMFノード名。大文字小文字を区別しない
`device MODEL`
  事前設定の対象機種。下記から選択する
  `tq7400r`
    AT-TQ7403-R
  `tq6700gen2r`
    AT-TQ6702 GEN2-R
  `tq6700egen2r`
    AT-TQ6702e GEN2-R
  `ar1050v`
    AT-AR1050V
  `ar2010v`
    AT-AR2010V
  `ar2050v`
    AT-AR2050V
  `ar3050s`
    AT-AR3050S
  `ar4050s`
    AT-AR4050SとAT-AR4050S-5G
  `arx200s`
    AT-ARX200S-GTXとAT-ARX200S-GT
  `fs980`
    FS980Mシリーズ
  `gs900`
    GS900MX/GS900MPXシリーズ
  `gs970emx`
    GS970EMXシリーズ
  `gs980m`
    GS980Mシリーズ
  `gs980em`
    GS980EMシリーズ
  `gs980mx`
    GS980MXシリーズ
  `ie200`
    IE200シリーズ
  `ie340`
    IE340シリーズ
  `ie220`
    IE220シリーズ
  `sbx8100`
    SwitchBlade x8100シリーズ
  `sbx908ng`
    SwitchBlade x908 GEN2
  `sbx90xgen3`
    SwitchBlade x908 GEN3
  `sh230`
    SH230シリーズ
  `sh310`
    SH310シリーズ
  `sh510`
    SH510シリーズ
  `x220`
    x220シリーズ
  `x230`
    x230シリーズ（52ポート版を除く）とx230Lシリーズ
  `x230-52`
    x230シリーズ（52ポート版）
  `x240`
    x240シリーズ
  `se240`
    SE240シリーズ
  `x250`
    x250シリーズ
  `se250`
    SE250シリーズ
  `x310`
    x310シリーズ
  `x320`
    x320シリーズ
  `x330`
    x330シリーズ
  `x510`
    x510シリーズとx510LシリーズとAT-IX5-28GPX
  `x530`
    x530シリーズ
  `x530L`
    x530Lシリーズ
  `x540L`
    x540Lシリーズ
  `se540l`
    SE540Lシリーズ
  `x550`
    x550シリーズ
  `x560`
    x560シリーズ
  `x930`
    x930シリーズ
  `x950`
    x950シリーズ
  `xs900`
    XS900MXシリーズ

## 使用例

AMFノード「FSW238」（機種指定なし）の事前設定を開始する。

    SBx81# atmf provision node FSW238
    SBx81[atmf-provision]#

AMFノード「FSW238」（機種指定あり）の事前設定を開始する。

    SBx81# atmf provision node FSW238 device x230
    SBx81[atmf-provision]#

AMFノード「FSW238」の事前設定を機種指定あり、なしに関わらずすべて削除する。

    SBx81# no atmf provision node FSW238
    SBx81#

## 注意・補足事項

機種指定ありの事前設定データは、AMFマスターと新規ノードの両方がファームウェアバージョン5.4.9以降でないと使用できない。詳細は解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド