# key

モード
  キーチェーンモード --> キーチェーン・キーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-keychain)# [no] key <0-2147483647>`

## コマンド説明

RIPバージョン2の認証機能で用いるキーチェーン（鍵束。認証鍵のセット）を構成する鍵を作成し、鍵の設定を行うためのキーチェーン・キーモードに移行する。
no形式で実行した場合は指定した鍵をキーチェーンから削除する。この場合はキーチェーンモードのまま移動しない。
キーチェーン・キーモードからキーチェーンモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Z）を使う。

## パラメーター

`<0-2147483647>`
  鍵番号。パスワード認証の場合は、パスワード集合が認証相手と同じなら、鍵番号は異なっていてもよい。MD5認証の場合は、鍵番号とパスワードの組み合わせが認証相手と同じでなくてはならない

## 使用例

キーチェーンnet17keysに鍵を追加する。鍵番号は1とする。

    awplus(config)# key chain net17keys
    awplus(config-keychain)# key 1
    awplus(config-keychain-key)#

キーチェーンnet17keysから鍵番号2を削除する。

    awplus(config)# key chain net17keys
    awplus(config-keychain)# no key 2

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド