# line vty

モード
  グローバルコンフィグモード --> ラインモード
カテゴリー
  運用・管理 / 端末設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] line vty <0-32> [<0-32>]`

## コマンド説明

仮想端末ポート（Telnet、SSH用）の設定を行うラインモードに移行する。
通常形式で存在していない端末ポート番号を指定した場合は、指定した番号の仮想端末ポートを追加（有効化）した上でモード移動する。
no形式で実行した場合は指定した仮想端末ポートを削除（無効化）する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
ラインモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Z）を使う。
本製品に対するTelnet、SSHログインセッションは、有効な仮想端末ポートの数までに制限される。初期設定では仮想端末ポートは0～7の8つが用意されている。

## パラメーター

`<0-32> [<0-32>]`
  仮想端末ポート番号。仮想端末ポートを1つだけ指定する場合は「0」のように単一の番号を、範囲で指定する場合は「0 10」（0～10の意味）のように最初と最後の番号を指定する

## 使用例

初期設定で存在している仮想端末ポート0～7番の設定を行うためラインモードに入る。

    awplus(config)# line vty 0 7
    awplus(config-line)#

仮想端末ポートを33個に増やす。

    awplus(config)# line vty 0 32
    awplus(config-line)#

初期設定で0～7は存在しているので、次のようにしても同じ。

    awplus(config)# line vty 8 32

仮想端末ポート9～32を削除する。

    awplus(config)# no line vty 9 32

利用可能な仮想端末ポートの情報はshow running-configコマンドで確認できる。

    awplus# show running-config | include line vty
    line vty 0 7

## コマンドツリー

## 関連コマンド