# show auth two-step supplicant brief

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`# show auth two-step supplicant [interface IFRANGE] brief`

## コマンド説明

各スイッチポートにおける2ステップ認証（ポート認証）のSupplicant情報を表示する。

## パラメーター

`interface IFRANGE`
  スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

    awplus# show auth two-step supplicant interface port1.0.12 brief
    Interface port1.0.12
      authenticationMethod: dot1x/mac
      Two-Step Authentication:
        firstMethod: mac
        secondMethod: dot1x
      totalSupplicantNum: 1
      authorizedSupplicantNum: 1
        macBasedAuthenticationSupplicantNum: 0
        dot1xAuthenticationSupplicantNum: 1
        webBasedAuthenticationSupplicantNum: 0
        otherAuthenticationSupplicantNum: 0

    Interface   VID  Mode MAC Address    Status            FirstStep   SecondStep
    =========== ==== ==== ============== ================= =========== ===========
    port1.0.12  1    D    000b.db67.00f7 Authenticated     Pass        Pass

## 関連コマンド