# access-list standard(list)

モード
  グローバルコンフィグモード --> 名前付き標準IPアクセスリストモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / アクセスリスト

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] access-list standard LISTNAME`

## コマンド説明

名前付き標準IPアクセスリスト（シーケンス番号対応）を新規作成または変更するための名前付き標準IPアクセスリストモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した名前付き標準IPアクセスリストを削除する。
名前付き標準IPアクセスリストは、条件となるIPアドレスを1つだけ指定できるアクセスリスト。
具体的なエントリーの設定は本コマンドではなく、名前付き標準IPアクセスリストモードのaccess-list standard(seq entry)コマンドを使って行う。

## パラメーター

`LISTNAME`
  IPアクセスリスト名。63文字以下。大文字小文字を区別する

## 使用例

名前付き標準IPアクセスリスト「n1」を作成する。

    awplus(config)# access-list standard n1
    awplus(config-ip-std-acl)#

名前付き標準IPアクセスリスト「n1」を削除する。

    awplus(config)# no access-list standard n1
    awplus(config)#

## コマンドツリー

## 関連コマンド