# cc unicast

モード
  インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

## 構文

コマンド構文

`(config-if-eth-cfm-mep)# cc unicast rmpid <1-8191> state {enable | disable}`

## コマンド説明

ローカルMEPインスタンスがユニキャストを使用して、CCメッセージを送信するよう設定する。

## パラメーター

`rmpid <1-8191>`
  CCメッセージを送信するリモートMEPインスタンスを指定
`state {enable | disable}`
  CCメッセージをユニキャストで送信または、送信しないようにする。デフォルトは送信しない（disable）

## 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# cc unicast rmpid 21 state enable

## 注意・補足事項

CCメッセージをユニキャストで送信する場合は、リモートMEPの設定時（mep crosscheckコマンド）にMACアドレスを指定する必要がある。
本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド