# spanning-tree mst configuration

モード
  グローバルコンフィグモード --> MSTモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config)# spanning-tree mst configuration`

## コマンド説明

（MSTP）MSTリージョンやMSTインスタンスの設定を行うMSTモードに移行する。
MSTモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

## 使用例

MSTモードに移動する。

    awplus(config)# spanning-tree mst configuration
    awplus(config-mst)#

## 注意・補足事項

本コマンドを実行する前に、スパニングツリープロトコルの動作モードをMSTPに変更しておくこと（spanning-tree modeコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド