# private-vlan

モード
  VLANモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-vlan)# [no] private-vlan <2-4094> {primary|isolated|community|ufo}`

## コマンド説明

指定したVLANをマルチプルVLAN（プライベートVLAN）用のVLANに設定する。
no形式で実行した場合は通常のVLANに戻す。

## パラメーター

`<2-4094>`
  VLAN ID（VID）。default VLAN(VID 1) の設定は不可
`primary`
  指定したVLANをプライベートVLANのプライマリーVLANに設定する
`isolated`
  指定したVLANをプライベートVLANのアイソレートVLANに設定する。アイソレートVLANのメンバーポートは互いに通信できず、プライマリーVLANのプロミスキャスポートとだけ通信が可能
`community`
  指定したVLANをプライベートVLANのコミュニティーVLANに設定する。同一コミュニティーVLANのメンバーポートは互いに通信が可能。プライマリーVLANのプロミスキャスポートとも通信が可能。他のコミュニティーVLANやアイソレートVLAN所属のポートとは通信できない
`ufo`
  指定したVLANをUFO VLANに設定する。UFO VLANの所属ポートはデフォルトでダウンストリームポートになる。アップストリームポートを設定するにはswitchport mode private-vlan ufoコマンドを使用する

## 使用例

4つのVLAN、vlan2、vlan21、vlan22、vlan23を作成し、vlan2をプライベートVLANのプライマリーVLANに、vlan21、vlan22、vlan23をセカンダリーVLANに設定する。セカンダリーVLANのうち、vlan21はアイソレートVLAN、vlan22とvlan23はコミュニティーVLANとする。

    awplus(config)# vlan database
    awplus(config-vlan)# vlan 2,21-23
    awplus(config-vlan)# private-vlan 2 primary
    awplus(config-vlan)# private-vlan 21 isolated
    awplus(config-vlan)# private-vlan 22 community
    awplus(config-vlan)# private-vlan 23 community

## 注意・補足事項

DHCP SnoopingとマルチプルVLAN（プライベートVLAN）併用時の注意事項は解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド