# clear mac address-table

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / フォワーディングデータベース

## 構文

コマンド構文

`# clear mac address-table {static|dynamic} [interface IFNAME|address HHHH.HHHH.HHHH]`

`# clear mac address-table blocking [address HHHH.HHHH.HHHH]`

## コマンド説明

フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）からエントリーを削除する。

## パラメーター

`static`
  スタティックエントリーを削除する
`dynamic`
  ダイナミックエントリーを削除する
`blocking`
  AMFアプリケーションプロキシー機能（service atmf-application-proxy）によって登録された遮断エントリーを削除する
`interface IFNAME`
  スイッチポートのインターフェース名。削除対象を指定したポートで登録されているMACアドレスに限定する
`address HHHH.HHHH.HHHH`
  ステーションのMACアドレス。削除対象を指定したMACアドレスに限定する。16進数で2オクテット（4桁）ごとにピリオドで区切って指定する（例：0000.cd24.0367）

## 関連コマンド