# platform inter-chip-header 2-word

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# platform inter-chip-header 2-word`

`(config)# no platform inter-chip-header`

## コマンド説明

異なるインスタンス間またはVCSのスループットを初期設定よりも向上させる。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。
Note

以下のいずれかの機能を併用している場合、本コマンドは使用できません。

- sFlow
- ポートミラーリング
- OpenFlow

## 注意・補足事項

本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド