# stack resiliencylink

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# stack resiliencylink IFNAME`

`(config)# no stack resiliencylink`

## コマンド説明

VCS機能が内部的に使用するレジリエンシーリンク用VLANを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期状態ではレジリエンシーリンク用VLANは設定されていない。

## パラメーター

`IFNAME`
  VLANインターフェース名。未作成のVLAN（vlanコマンドで定義していないVLAN）を指定する必要がある

## 使用例

レジリエンシーリンク用VLANとしてvlan4001を指定する。

    awplus(config)# stack resiliencylink vlan4001

## 注意・補足事項

カッパーポート、ダイレクトアタッチケーブルを使用する場合、レジリエンシーリンクの使用が必須。ファイバースタックモジュールを使用する場合は任意。
スタックポートとしてカッパーポート、ダイレクトアタッチケーブルを使用する場合は、VCSグループの実運用を開始する前に、必ず本コマンドでレジリエンシーリンク用VLANを指定し、switchport resiliencylinkコマンドでレジリエンシーリンク用スイッチポートを指定して、レジリエンシーリンクを有効にすること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド