# ipv6 mld access-group

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 mld access-group LISTNAME`

`(config-if)# no ipv6 mld access-group`

## コマンド説明

対象VLANインターフェースに名前付き標準IPv6アクセスリストを適用し、該当インターフェースに接続されたMLDホストが参加できるマルチキャストグループを制限する。
no形式で実行した場合は参加できるマルチキャストグループの制限を解除する。

## パラメーター

`LISTNAME`
  名前付き標準IPv6アクセスリスト名。参加可能なマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと

## 使用例

vlan1インターフェース配下のMLDホストが参加できるマルチキャストグループの範囲をff1e::0～ff1e::ffに制限する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard validmc6 permit ff1e::/120
    awplus(config)# interface vlan1
    awplus(config-if)# ipv6 mld access-group validmc6

## コマンドツリー

## 関連コマンド