# snmp-discovery permit

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] snmp-discovery permit ip A.B.C.D`

## コマンド説明

指定したIPアドレスをSNMP探索機能の探索対象に追加する。
snmp-discovery denyコマンドで除外されているアドレスや、/24より広いサブネットが設定されているインターフェース配下のIPアドレスは通常探索されないが、本コマンドで明示的に指定すれば探索対象となる。

## パラメーター

`ip A.B.C.D`
  SNMP探索の対象に追加したいノードのIPアドレス

## 使用例

IPアドレス「192.168.3.2」をSNMP探索機能の探索対象に追加する。

    awplus(config)# snmp-discovery permit ip 192.168.3.2

IPアドレス「192.168.3.2」をSNMP探索機能の探索対象から除外する。

    awplus(config)# no snmp-discovery permit ip 192.168.3.2

## 注意・補足事項

snmp-discovery denyコマンドでの設定よりも本コマンドが優先されるため、snmp-discovery denyコマンドにて指定したVLANインターフェースに、本コマンドで指定したIPアドレスが含まれている場合でも、SNMP探索機能の探索対象となる。
探索対象IPアドレス（snmp-discovery permit）と探索除外IPアドレス（snmp-discovery deny）はそれぞれ30件まで登録可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド