# auth station-id

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# auth station-id {ietf|unformatted} {lower-case|upper-case}`

## コマンド説明

MACベース認証（ポート認証）において、MACベース認証をパスしたSupplicantの情報をRADIUSアカウンティングサーバーに送信するときの Called-Station-Id および Calling-Station-Id の形式を変更する。
本コマンドではMACアドレスにハイフンを含めるかどうか、および、MACアドレス中の16進数a～fを大文字・小文字のどちらで表すかを変更できる。
初期設定では「00-00-f4-11-22-33」の形式（ハイフンあり、a～fは小文字）を用いる。

## パラメーター

`ietf|unformatted`
  ハイフンを含めるかどうか
  `ietf`
    含める（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）。初期値
  `unformatted`
    含めない（xxxxxxxxxxxxの形式）
`lower-case|upper-case`
  16進数a～fを大文字・小文字のどちらで表すか
  `lower-case`
    小文字（a～f）。初期値
  `upper-case`
    大文字（A～F）

## 使用例

MACベース認証をパスしたSupplicantの情報をRADIUSアカウンティングサーバーに送信するときの Called-Station-Id および Calling-Station-Id として、「0000F4112233」形式（ハイフンなし、A～Fは大文字）を使うよう設定する。

    awplus(config)# auth station-id unformatted upper-case

## コマンドツリー

## 関連コマンド