# auth guest-vlan hw-forwarding

モード
  ポート認証プロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-auth-profile)# [no] auth guest-vlan hw-forwarding`

## コマンド説明

ゲストVLAN内通信のハードウェア処理を有効にする。
初期設定は無効。
no形式で実行した場合は、無効になる。
Note

本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードのauth guest-vlan hw-forwardingコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド