# auth timeout supp-timeout

モード
  ポート認証プロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-auth-profile)# auth timeout supp-timeout <1-65535>`

`(config-auth-profile)# no auth timeout supp-timeout`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおいて802.1X認証を行う際に、アカウント情報（ユーザー名、パスワード）入力後の通信シーケンスにおけるSupplicantからの応答待ち時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
Note

本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth timeout supp-timeoutコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

## パラメーター

`<1-65535>`
  Supplicantからの応答待ち時間（秒）。初期値は30秒

## コマンドツリー

## 関連コマンド