# sflow agent

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / sFlow

## 構文

コマンド構文

`(config)# sflow agent {ip A.B.C.D | ipv6 X:X::X:X}`

`(config)# no sflow agent {ip|ipv6}`

## コマンド説明

sFlowエージェントのIPv4/IPv6アドレスを指定する。
このアドレスは本製品が送信するsFlowデータグラムのsFlowヘッダーに挿入され、sFlowコレクターがsFlowエージェントを識別するために用いる。
sFlowコレクターはこのアドレスを用いてsFlowエージェントと通信を行う場合もある。

## パラメーター

`ip A.B.C.D`
  sFlowエージェントとして動作する本製品のIPv4アドレス
`ipv6 X:X::X:X`
  sFlowエージェントとして動作する本製品のIPv6アドレス

## コマンドツリー

## 関連コマンド