# show ipv6 mld groups

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 mld groups [X:X::X:X|IFNAME] [detail]`

## コマンド説明

本製品のインターフェース直下に存在しているマルチキャスト受信者の情報を表示する。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  マルチキャストグループアドレス。指定したグループの情報だけを表示する
`IFNAME`
  インターフェース名。指定したインターフェース上に存在するグループの情報だけを表示する
`detail`
  詳細な情報を表示する

## 使用例

    awplus> show ipv6 mld groups
    MLD Connected Group Membership
    Group Address Interface  Uptime  Expires Last Reporter
    ff08::1     port1.0.1  00:00:24 stopped fe80::eecd:6dff:fe6b:4783

    awplus> show ipv6 mld groups detail
    MLD Connected Group Membership Details for port1.0.1
    Interface:      port1.0.1
    Group:          ff08::1
    Uptime:         00:00:13
    Group mode:     Include ()
    Last reporter:  fe80::eecd:6dff:fe6b:4783
    Group source list: (R - Remote, M - SSM Mapping, S - Static )
      Source Address                Uptime    v2 Exp    Fwd  Flags
      2001:db8::1                   00:00:13  00:04:07  Yes  R
      2001:db8::3                   00:00:13  00:04:07  Yes  R

## 関連コマンド