# fail-count

モード
  Pingポーリングモード
カテゴリー
  IP付加機能 / Pingポーリング

## 構文

コマンド構文

`(config-ping-poll)# fail-count <1-100>`

`(config-ping-poll)# no fail-count`

## コマンド説明

対象Pingポーリング設定において、監視対象機器への到達性が失われたと判断するために必要なPing無応答の回数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-100>`
  監視対象機器への到達性が失われたと判断するために必要なPing無応答の回数。直前のsample-size回のPingに対して、fail-count回の無応答があった場合、監視対象機器が到達不可能になったと判断する。fail-countがsample-size以下となるよう設定すること。fail-countとsample-sizeが等しいときはfail-count回連続して無応答だったときだけ、到達不可能と判断する。fail-countがsample-size未満のときは、無応答が連続していなくてもよい。初期値は5

## 注意・補足事項

fail-countを現行のsample-sizeよりも大きい値に変更すると、sample-sizeの設定値もfail-countと同じになるよう自動的に引き上げられる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド