# auth-web max-auth-fail

モード
  ポート認証プロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-auth-profile)# auth-web max-auth-fail <1-10>`

`(config-auth-profile)# no auth-web max-auth-fail`

## コマンド説明

対象スイッチポートでWeb認証（ポート認証）を使用するとき、何回認証に失敗したら該当Supplicantからの認証要求を一時的に拒否するかを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
認証要求の拒否期間は、auth timeout quiet-periodコマンドで変更可能。
Note

本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth-web max-auth-failコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

## パラメーター

`<1-10>`
  Web認証失敗の最大回数。初期値は3

## コマンドツリー

## 関連コマンド