# power-inline hanp

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / Power over Ethernet

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# power-inline hanp`

`(config-if)# no power-inline hanp`

## コマンド説明

指定したポートでNon-stop PoE機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、指定したポートで本機能を無効にする。
初期設定は無効。
ただし、グローバルコンフィグモードのpower-inline hanpコマンドを実行し、システム全体でNon-stop PoE機能を有効にすると、すべてのPoEポートで本コマンドの設定が有効な状態になる。
Note

本コマンドはpower-inline hanpコマンド（グローバルコンフィグモード）によって、システム全体でNon-stop PoE機能が有効になっている状態でないと実行できません。主に特定のポートのみ本機能を無効にしたい場合や、一度無効にしたポートを有効にする場合に使用します。

## 使用例

ポート1.0.4以外のすべてのPoEポートでNon-stop PoE機能を有効にする（ポート1.0.4だけは無効に設定する）。

    awplus(config)# power-inline hanp
    awplus(config)# interface port1.0.4
    awplus(config-if)# no power-inline hanp

PoEポート1.0.4でNon-stop PoE機能を有効にする（すでにシステム全体ではNon-stop PoE機能が有効であると仮定）。

    awplus(config)# interface port1.0.4
    awplus(config-if)# power-inline hanp

## 注意・補足事項

本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド