# acl-group ip address

モード
  グローバルコンフィグモード --> IPホストグループモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / アクセスリスト

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] acl-group ip address NAME`

## コマンド説明

ハードウェアアクセスリストのIPアドレス条件を定義するIPホストグループを新規作成または変更するためのIPホストグループモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したIPホストグループを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
具体的なIPアドレスの条件はacl-group ip address(entry)コマンドで指定する。条件指定のないIPホストグループはすべてのIPv4アドレスにマッチする。

## パラメーター

`NAME`
  IPホストグループ名

## 使用例

IPホストグループv4hg1を作成する。

    awplus(config)# acl-group ip address v4hg1
    awplus(config-ip-host-group)#

## コマンドツリー

## 関連コマンド