# auth-web-server ping-poll interval

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# auth-web-server ping-poll interval <1-65535>`

`(config)# no auth-web-server ping-poll interval`

## コマンド説明

Web認証サーバーのSupplicant監視機能におけるUp状態時の監視パケット送信間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は30秒。
本コマンドの設定値は、AuthenticatorがSupplicantに対して生存確認のために定期的に送る監視パケット（auth-web-server ping-poll type）の送信間隔となる。
応答のないSupplicantに対して次の監視パケットを送るまでの待ち時間については、auth-web-server ping-poll timeoutコマンドで設定すること。

## パラメーター

`<1-65535>`
  Up状態時の監視パケット送信間隔（秒）。初期値は30秒

## コマンドツリー

## 関連コマンド