# atmf log-verbose

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# atmf log-verbose <1-3>`

`(config)# no atmf log-verbose`

## コマンド説明

consoleログまたはpermanentログにおいて、AMFノードの参加・離脱を通知する表示方法を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-3>`
  表示方法の種類。
  `3`
    参加・離脱したAMFノードのノード名を、1行ずつ出力する。初期値
  `2`
    1分間に2台以上のAMFノードが参加・離脱した場合、そのノード数のみを1行で集約して出力する。1台のノードの参加・離脱の場合も、フォーマットは同様に出力されるため、ノード名ではなくノード数のみが出力される。
  `1`
    consoleログ、permanentログに出力しない。ただし、informationalレベルでは出力されるため、show logコマンド上では確認可能。

## 使用例

表示方法を2に設定する。

    SBx81(config)# atmf log-verbose 2

## コマンドツリー

## 関連コマンド