# http-enable

モード
  AMFゲストコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-atmf-guest)# http-enable [port <1-65535>]`

`(config-atmf-guest)# no http-enable`

## コマンド説明

AMFゲストノードのHTTPアクセスを有効にする。
no形式で実行した場合はHTTPアクセスを無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドはマスター、メンバーでのみ有効。
本コマンドは、主にゲストノード対応バージョンのAT-Vista Manager EX（弊社別売ソフトウェア製品）によって、ゲストノードの状態管理をするときに使用する。

## パラメーター

`port <1-65535>`
  HTTPのポート番号。初期値は80。省略時は初期値が有効化される。ゲストノードが特定のポート番号を使用している場合に番号を指定する

## 使用例

AMFゲストノード「Camera」のHTTPアクセス（ポート番号80）を有効にする。

    FSW241(config)# atmf guest-class Camera
    FSW241(config-atmf-guest)# http-enable

AMFゲストノード「Camera」のHTTPアクセス（ポート番号400）を有効にする。

    FSW241(config)# atmf guest-class Camera
    FSW241(config-atmf-guest)# http-enable port 400

## 注意・補足事項

AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はゲストノード接続ポートを持てないため、本コマンドも未サポート。

## コマンドツリー

## 関連コマンド