# show linkmon trigger

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`# show linkmon trigger [<1-250>]`

## コマンド説明

リンク監視プローブトリガーの設定および最新の計測値や状態を表示する。

## パラメーター

`<1-250>`
  トリガー番号。省略時はすべてのリンク監視プローブトリガーが対象となる

## 使用例

    awplus# show linkmon trigger
    Trigger 1
    -------------------------------------------------------------------------------
    Match State:           bad
    Change Count:          5
    Last Change:
      Current State:       good
      Previous State:      unknown
      Change Time:         09 Feb 2021 21:41:15
      Cause:               Rx probe 'my_probe', consecutive probe success (3>=3)

    Probe:                 my_probe
    Enabled:               Yes
    Latest Metrics
     Latency             : 1ms
     Jitter              : 1ms
     Loss Rate           : 22.6%
     Consecutive Success : 7

    Profile:               my_profile
      latency bad above                 :  - ms
      latency good below                :  - ms
      jitter bad above                  :  - ms
      jitter good below                 :  - ms
      Consecutive success good when     :  3
      Consecutive loss bad when         :  2
      Consecutive loss unreachable when :  4

## 関連コマンド