# spanning-tree cisco-interoperability

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config)# spanning-tree cisco-interoperability {enable|disable}`

## コマンド説明

（MSTP）MSTリージョンの識別時にリージョン名とリビジョンだけを使用し、MSTインスタンスとVLANの関連付け情報は使用しないよう設定する、あるいは、MSTインスタンスとVLANの関連付け情報を使用するよう設定する。

## パラメーター

`enable`
  MSTリージョンの識別時に、MSTインスタンスとVLANの関連付け情報を使用しない
`disable`
  MSTリージョンの識別時に、MSTインスタンスとVLANの関連付け情報を使用する。初期設定

## コマンドツリー

## 関連コマンド