# ip rip split-horizon

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip rip split-horizon [poisoned]`

`(config-if)# no ip rip split-horizon`

## コマンド説明

該当インターフェースでRIPのスプリットホライズンアルゴリズムを有効にする。
no形式で実行した場合はスプリットホライズンアルゴリズムを無効にする。
初期設定はスプリットホライズン有効（ポイズンリバースあり）。

## パラメーター

`poisoned`
  スプリットホライズンとともにポイズンリバースを有効にするとき指定する。省略時はスプリットホライズンのみでポイズンリバースは無効となる

## 使用例

vlan20インターフェースでスプリットホライズンを無効にする。

    awplus(config)# interface vlan20
    awplus(config-if)# no ip rip split-horizon

vlan20インターフェースでスプリットホライズン（ポイズンリバースなし）を有効にする。

    awplus(config)# interface vlan20
    awplus(config-if)# ip rip split-horizon

vlan20インターフェースでスプリットホライズン（ポイズンリバースあり）を有効にする。これが各インターフェースの初期設定。

    awplus(config)# interface vlan20
    awplus(config-if)# ip rip split-horizon poisoned

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド