# switchport vlan-stacking

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# switchport vlan-stacking {customer-edge-port|provider-port}`

`(config-if)# no switchport vlan-stacking`

## コマンド説明

対象スイッチポートをダブルタグVLAN（VLANスタッキング）のカスタマーエッジポート、または、プロバイダーポートに設定する。
no形式で実行した場合は対象ポートを通常ポートに戻す。

## パラメーター

`customer-edge-port`
  対象ポートをカスタマーエッジポートに設定する。対象ポートはタグなしポート（アクセスポート）でなくてはならない。なお、ここでの「タグなし」は外側タグが付かないの意味
`provider-port`
  対象ポートをプロバイダーポートに設定する。対象ポートはタグ付き（トランクポート）でなくてはならない。なお、ここでの「タグ付き」は外側タグが付くの意味

## 注意・補足事項

ダブルタグVLAN（VLANスタッキング）使用時、プロバイダーポートでは外側タグが付加されてフレームサイズが1522バイトを超える可能性があるため、ジャンボフレームの転送機能を有効にすること。これにはplatform jumboframeコマンドを使う。
ダブルタグVLANを使用するにはフィーチャーライセンスが必要。

## コマンドツリー

## 関連コマンド