# spanning-tree hello-time

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config)# spanning-tree hello-time <1-10>`

`(config)# no spanning-tree forward-time hello-time max-age`

## コマンド説明

ハロータイムを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-10>`
  ハロータイム。ルートブリッジがBPDU（Bridge Protocol Data Unit）を送信する間隔（秒）。初期値は2秒

## 注意・補足事項

MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド