# stoat collector key

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# stoat collector key [8] PASSWORD [description TEXTLINE]`

`(config)# stoat collector key generate [description TEXTLINE]`

`(config)# no stoat collector key [8] PASSWORD`

## コマンド説明

STOATコレクター機能の認証キーを追加する。
no形式で実行した場合は指定した認証キーを削除する。
認証キーは256個まで作成可能。
STOATソースからSTOATコレクターへの接続時には本コマンドで設定した認証キーのいずれかが必要となる（keyコマンドで指定）。

## パラメーター

`8`
  後続のPASSWORDがすでに暗号化された文字列であることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、CLIからPASSWORDを手入力するときには使用しないこと
`PASSWORD`
  認証キー。8～80文字で指定する
`description TEXTLINE`
  認証キーの説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい
`generate`
  認証キーをランダムに生成したいときに指定する。本オプション指定時は生成された認証キー文字列がコマンド実行直後に表示される

## 使用例

認証キー「h1MeToo!」を追加する。

    awplus(config)# stoat collector key h1MeToo!

認証キーをランダムに生成して追加する。

    awplus(config)# stoat collector key generate
    kiiReioXhoSdADP6-peMg9D1wcsTpdRmv5mwLLnKzV4=

認証キー「h1MeToo!」を削除する。

    awplus(config)# no stoat collector key h1MeToo!

## 注意・補足事項

デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド