# mac address-table thrash-limit

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config)# mac address-table thrash-limit <5-255>`

`(config)# no mac address-table thrash-limit`

## コマンド説明

MACアドレススラッシング（同一MACアドレスの登録ポートが頻繁に変更されること）の検出しきい値を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<5-255>`
  MACアドレススラッシングの検出しきい値。同一のMACアドレスが1秒間に本パラメーターで指定した回数ポート間を移動すると、本製品はMACアドレススラッシングが発生したと見なし、関連するポートにおいて、thrash-limitingコマンドのactionパラメーターで指定された動作を実行する。初期値は10

## 注意・補足事項

複数のMACアドレスが同時に移動した場合、1MACアドレス当たりの移動がしきい値に満たない場合でもMACアドレススラッシングプロテクションが機能する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド