# ip dhcp snooping database

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip dhcp snooping database {nvs|flash}`

## コマンド説明

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）のダイナミックエントリーを保存するバックアップファイルの場所を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。
初期設定はnvs。

## パラメーター

`nvs`
  2秒間隔でデータベースを確認し、変更があった場合は不揮発性メモリー（NVS）に保存する。初期設定
`flash`
  60秒間隔でデータベースを確認し、変更があった場合は内蔵フラッシュメモリーに保存する

## コマンドツリー

## 関連コマンド