# raps-channel

モード
  G.8032スイッチモード
カテゴリー
  L2スイッチング / G.8032（ERPS）

## 構文

コマンド構文

`(g8032-config-switch)# raps-channel <2-4094>`

`(g8032-config-switch)# no raps-channel`

## コマンド説明

指定したVLANをR-APSメッセージを送受信するためのコントロールVLANとして設定する。
本コマンドが正しく設定されるまで、erp-instanceコマンドにてERPインスタンスを有効にすることはできない。
no形式で実行した場合は、コントロールVLANの設定を解除する。
ただし、no形式を実行する前に、erp-instanceコマンドにてERPインスタンスを無効にする必要がある。

## パラメーター

`<2-4094>`
  コントロールVLANに設定するVLAN IDを指定

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド