# type linkmon-probe

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# type linkmon-probe PROBE PROFILE EVENT`

## コマンド説明

リンク監視プローブトリガーを作成する。
リンク監視プローブトリガーは、回線状況の判定が変化したときに起動される。

## パラメーター

`PROBE`
  リンク管理プローブ名
`PROFILE`
  リンク性能プロファイル名
`EVENT := {good|bad|unreachable|any}`
  起動条件
  `good`
    回線状況が「good」に判定変更されたとき
  `bad`
    回線状況が「bad」に判定変更されたとき
  `unreachable`
    回線状況が「unreachable」に判定変更されたとき
  `any`
    回線状況の判定が変更されたとき

## 注意・補足事項

リンク監視プローブが動作を開始した直後の回線状況は「unknown」。その後、回線状況が「good」、「bad」、「unreachable」のいずれかに変更されると最初のイベントが発生する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド