# show ip igmp snooping statistics interface

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP Snooping

## 構文

コマンド構文

`> show ip igmp snooping statistics interface IFRANGE`

## コマンド説明

IGMP Snoopingが管理しているマルチキャストグループメンバーの情報を表示する。

## パラメーター

`IFRANGE`
  VLANインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能

## 使用例

    awplus> show ip igmp snooping statistics interface vlan1
    IGMP Snooping statistics for vlan1
    Interface:      vlan1
    Group:          230.250.250.250
    Uptime:         00:00:17
    Group mode:     Exclude (Expires: 00:04:04)
    Last reporter:  192.168.1.250
    Source list is empty

    Port member list:
    port1.0.8 - 244 secs

    Interface:      vlan1
    Group:          239.100.100.100
    Uptime:         00:00:39
    Group mode:     Exclude (Expires: 00:03:41)
    Last reporter:  192.168.1.200
    Source list is empty

    Port member list:
    port1.0.1 - 221 secs
    port1.0.7 - 221 secs

## 関連コマンド