# application-proxy quarantine-vlan

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# application-proxy quarantine-vlan <1-4094>`

`(config)# no application-proxy quarantine-vlan`

## コマンド説明

AMFアプリケーションプロキシー機能の隔離アクションで使用する隔離VLANを指定する。
no形式で実行した場合は隔離VLANの設定を削除する。
初期設定は未指定。
隔離VLANが未指定の場合、隔離アクションは実行されない。

## パラメーター

`<1-4094>`
  VLAN ID

## 注意・補足事項

AMFアプリケーションプロキシー機能の対応製品については、AMF応用編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド